**ST 2.4**

**Informer du niveau de charge**

**Critères d’appréciation du cahier des charges :**

- Doit être claire et précis (5 niveaux/LED)

- Ne doit pas être trop encombrant

- Ne doit pas consommer trop d’énergie

**Créer nous même:**

Indicateur : LED qui s’allume sur demande de l’utilisateur et s’éteigne après 5s

|  |  |
| --- | --- |
| Niveau | Tension |
| 100% | > 5 V |
| 80% | > 4.75 V |
| 60% | > 4.5 V |
| 40% | > 4.25 V |
| 20% | > 4 V |

Seuil :

**Récupérer sur une batterie additionnelle du commerce (Voir ST 2.1) :**

Possibilité intéressante si on choisie comme ST 2.1 une batterie additionnel du commerce