Test résistance câble USB :

- : 2.1Ω

+ : 0.5Ω

D+ : 0.8Ω

D- : 1Ω

Test mp4 :

3.6V (On peut donc supposer qu’il possède une batterie de 3.6V) en position ON.

Il faut le mettre en position ON pour recharger.

Chargeur HTC à vide :

+ : 5.13V

D+ : Rien (tension incohérente)

D- : Rien (tension incohérente)

Chargeur HTC avec mp4 :

Essai 1 : 0.07A

Essai 2 : 0.09A (Cela vient apparemment de la prise femelle du câble USB)

4.99V

Chargeur iPad avec mp4 :

0.08A

Chargeur iPad avec iPhone chargé :

Sans câble data : 0.09A

Avec câble data : 0.23A (Il recharge !!!)

Générateur iPhone chargé à 98% iPad de meme

0.49A

+ : 5.3V

D+ / D- : 2V